ELECCIÓN DE MATERIALES DE LA COOPERATIVA "Área del Sur S. Coop. Mad."

CUARTO DE BAÑO COMUNITARIO.

Alicatado: Zona de Bañera o ducha todo con Azulejo apaisado "Casa RLV Noce" de

Pamesa Cerámicas, demás todo con azulejo apaisado "Casa Noce" de Pamesa

Cerámicas.

Solado: Urbana Marrón de Pamesa Cerámicas.

CUARTO DE BAÑO HABITACIÓN MATRIMONIO.

Alicatado: Zona de Bañera o ducha desde el escalón hacia adentro todo con Azulejo apaisado "Casa RLU Marengo" de Pamesa Cerámicas, en lo demás un zócalo de tres piezas con azulejo apaisado "Casa RLU Marengo" de Pamesa Cerámicas y después azulejo apaisado "Casa Marengo" de Pamesa Cerámicas. Solado: Urbana Gris de Pamesa Cerámicas.

COCINA.

Alicatado: Azulejo Blanco brillo 20 x 30 de Pamesa Cerámicas apaisado con lístelo

aluminio.

Solado cocina más tendedero: Home perla 31x31 de Pamesa Cerámicas.

TRASTEROS

Solado de trasteros más vestíbulos de trasteros: Reus Gris de Pamesa Cerámicas. Escaleras de planta semisótano -1 y-2: Peldaños de Terrazo microchina en gris.

VESTÍBULOS DE PLANTAS DE VIVIENDAS (no Portal) Solado: Unno 45 x 45 de Pamesa Cerámicas. ESCALERAS VIVIENDAS

Peldaños de Terrazo microchina color crema. Mesetas Solado Reus Beige de Pamesa Cerámicas.

PORTAL (Planta Baja)

Solado Porcelanico: Menorca TCH. de Pamesa Cerámicas. TERRAZAS ÁTICOS Y VIVIENDAS CON TERRAZAS Solado: Modelo CÍES 30 x 30 de Ferrogres.

ZONAS COMUNES URBANIZACIÓN:

Zonas de paso: Terrazo modelo Travertino de Terrazos El Quijote.

Zona de rampas: Terrazo modelo Románico Gris o Crema de Terrazos El Quijote.

Zona Piscina: Terrazo modelo Pergamino blanco de Terrazos El Quijote.

RAMPA DE GARAJE

Hormigón impreso con acabado de dibujo en adoquín gris.

ASCENSOR

Ascensor Eléctrico SIN CUARTO DE MAQUINARIA, de Embarque DOBLE a 180°, de CARGA 630 KG, CAPACIDAD para 8 personas, VELOCIDAD 1 m/seg, CABINA de dimensiones 1100x1400 mm. Marca ORONA cabina modelo Advance color Haya o Naranja y suelo PVH 02 Gris.

CALDERA INDIVIDUAL

Caldera de condensación Novadens de Roca con Termostato de Ambiente en Salón y válvulas termostáticas en radiadores de dormitorios.

RADIADORES

Radiadores de Aluminio marca Roca modelo Jet 60.

MECANISMOS ELÉCTRICOS Y TELECOMUNICACIONES

Sintra Plus blanco de General Electric.

PUERTAS DE PASO

Puerta lisa maciza con veta vertical de puertas Norma y con picaporte y bisagras cromadas.

ARMARIOS

Tiradores en puertas de armarios en imitación madera.

SUELO LAMINAR

AC4 de 8 mm. en acabado Roble de 2 tablas.

CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PERSIANAS

Color RAL 7016.

INODORO

Modelo Oceanus de Valadares.

LAVABO

Modelo Oceanus con semipedestal de Valadares.

BIDÉ

Modelo Oceanus de Valadares.

GRIFERÍA

Modelo Valencia de Valadares (modelo curvo).

CERRAJERÍA TENDEDERO

Lamas tipo Z con inclinación hacia abajo pintadas al horno en RAL 7016.